|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Приложение № 1 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_2023 г.*** | | | |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ: | |
|  |  | Заместитель директора филиала-технический директор УТС Н-И ТЭЦ | |
|  |  |  | |
|  | |  | В.В. Янышевский |
|  |  | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по

проведению строительно-технической экспертизы кирпича, примененного при строительстве ПНС «Правобережная»

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид оказываемых услуг** | Строительно-технической экспертизы кирпича, примененного при строительстве ПНС «Правобережная» УТС Н-ИТЭЦ |
| **Цель оказываемых услуг** | Проведение строительно-технической экспертизы кирпича, примененного при строительстве ПНС «Правобережная» с определением качества и соответствия ГОСТ. |
| **Объём оказываемых услуг** | 1. Проведение визуального и лабораторного контроля качества изделий ручной формовки (кирпичей) керамических полнотелых формата 1 НФ на соответствие ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия в части п.5.1.3. (наличие высолов):    1. Отбор проб кирпича специалистом-экспертом Исполнителя совместно с представителями Заказчика и Поставщика на центральном складе Н-И ТЭЦ (г. Иркутск. бул. Рябикова, 67) с разных партий поставки. На складе находятся 16 поддонов из 3-х разных партий. Обследованию подлежат поддоны с целой и нарушенной упаковкой с каждой партии (минимум 6 проб для обследования). Необходимое количество кирпичей определяет эксперт, в соответствии с нормативными документами.    2. Проведение испытаний, отобранных образцов кирпича в аттестованной испытательной строительной лаборатории. 2. Проведение обмерных работ по определению площади наружных кирпичных ограждающих конструкций здания ПНС «Правобережная» с учетом откосов, за вычетом оконных, дверных проемов и ворот, в т.ч. определение площади кирпичной ограждающих конструкций с высолами на поверхности кладки. 3. Выдача заключения по результатам проведенного исследования по вопросам:   - Имеются ли недостатки в исследуемом товаре?  - Если имеются, то относятся ли указанные недостатки к производственным дефектам?  - Соответствует ли качество товара - кирпича (керамический лицевой, полнотелый, ручная формовка (ТМ «Донские Зори»), размер 250х120х65 (мм), формат 1 НФ, арт.Н180 («Курбатово») требованиям, установленным условиями договора поставки №ЕСЭ 07-4/471/2021 от 06.04.2021, приложений к договору и обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара ГОСТ и/или ТУ?   1. Предоставление результатов формате .PDF и на бумажном носителе. |
| **Срок оказания услуг** | С 01.02.2023 г. по 28.02.2023 г. |
| **Характеристика объекта** | ПНС «Правобережная», расположенная по адресу г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, стр. 18; центральный склад Н-И ТЭЦ, расположенный по адресу г. Иркутск. бул. Рябикова, 67. |
| **Исходные данные** | 1. Сертификат соответствия на продукцию: «Кирпич лицевой полнотелый ручной формовки ТМ «Донские Зори». Серийный выпуск.  2. Паспорт на изделия стеновые керамические «Ручной Формовки»  3. 3512Н-ИТ-ИЛО-АР. |
| **Порядок приёма работ по услуге** | Услуги считаются оказанными после:  • получения заказчиком результатов испытаний кирпича, результатов обмерных работ, выводов эксперта по поставленным вопросам.  • передачи заказчику электронной версии заключения в формате .PDF и на бумажном носителе. |
| **Требования к исполнителю услуги** | Исполнитель по услуге в лице организации должен иметь:  действительный аттестат аккредитации испытательной лаборатории (область аккредитации должна соответствовать цели настоящего задания), квалифицированных экспертов с соответствующим образованием. |

Заместитель начальника ОКС А.В. Шмагун