Утверждаю:

Зам. Технического директора

ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Околелов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание транспортных услуг

для ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг».

1. Требование к месту проведения работ:

Иркутская область, Усть-Илимский район (Проекты Восточный Полигон).

1. Требование к сроку выполнения работ:

**с 29.05.2023 г. по 30.06.2023г. с 8.00 до 17.00**

Услуги по работе грузоподъемными механизмами.

З. Цена договора:

Для грузоподъёмного механизма (ГПМ) необходимо указать стоимость одного машино-часа работы на объекте с учётом стоимости проезда до/c объекта, по району и при перевозках в границах одного города, района.

Стоимость км пробега при межгородских перевозках. Фиксированную стоимость передислокации транспортного средства в заявленные районы.

Учет времени работы начинается с момента прибытия к Заказчику, окончание – убытие с объекта Заказчика.

Расценки в часах и километрах не суммируются.

Минимальное время работы техники не устанавливается.

1. Требования к последовательности выполнения работ:

Учет времени работы начинается с момента прибытия к заказчику, окончание – с момента убытия с объекта заказчика.

Исполнитель обеспечивает выполнение работ в установленные сроки, соблюдая требования правил дорожного движения, техники безопасности и правил пожарной безопасности (включая территорию объектов Заказчика).

Изменение сроков возможно по инициативе Заказчика. Изменение сроков выполнения работ со стороны Исполнителя недопустимо.

1. Требования, предъявляемые к технике.

Техника Исполнителя должна быть оборудована системой мониторинга ГЛОНАСС, позволяющей получить отчеты о пробеге, времени работы, геопозиции в период работы у Заказчика.   Исполнитель предоставляет доступ к системе по требованию Заказчику.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип транспортного средства | | Характеристики | | Количество единиц техники. |
| г/п,  (тонн) | Длина, м/ стрела м | Усть-Илимский район |
| **Автокраны** | АВТО колесный | **50** | стрела **41** м и более | **1** |
| **Автокраны** | АВТО колесный | **75** | стрела **41** м и более | **1** |

1. Требования к безопасности при проведении работ:

6.1. Исполнитель обязан обеспечить соответствие технического состояния техники требованиям безопасности дорожного движения и организации движения при производстве работ в соответствии с нормативными актами РФ;

6.2. Предоставляемая для оказания услуг техника должна быть безопасной для жизни, здоровья человека, имущества Заказчика и окружающей среды;

6.3. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства об охране труда, правил и норм безопасности, безопасной эксплуатации машин и механизмов, используемых при оказании услуг, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм, гигиенических и санитарных нормативов;

6.4. Вся техника должна быть поставлена на учет в органах ГИБДД, органах Гостехнадзора, должна пройти технический осмотр, иметь действующий страховой полис ОСАГО на весь период действия Контракта.

6.5. Исполнитель обязан обеспечить безопасность дорожного движения и безопасность эксплуатации техники в соответствии с законодательством РФ.

Исполнитель обязан соблюдать требования Правил дорожного движения и техники безопасности. При оказании услуг на территории Заказчика Исполнитель обязан предпринять все необходимые меры для соблюдения требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной безопасности и правил дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. Требования к квалификации персонала Исполнителя:

Водители транспортных средств должны иметь водительские права соответствующих категорий в зависимости от вида управляемого транспорта и оборудования на нём. Водители – машинисты подъёмных сооружений должны иметь соответствующие удостоверения, для работы на ГПМ, а сами гидроподъёмнике машины (механизмы) должны быть зарегистрированы в органах Росстехнадзора и пройти проверку ЧТО, ПТО.