Приложение №4

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Перечень работ и услуг Заказчика**

**Ведомость оборудования,**

**передаваемых Заказчиком в монтаж Подрядчику**

Таблица №1 – Материалы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| I-образная насадка на створку ворот (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый RAL 6005). | шт. | 4 |
| Ворота распашные серии PROM-UM: HxW 2000x5000 (оси столбов 5100, профиль 100х100х4 мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, на фланцах под анкерное крепление на бетон (Анти.корр защита: горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: не стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005). | шт. | 1 |
| Еврокронштейн Y-образный (крепление для плоских оснований) под диаметр АКЛ 500 мм. | шт. | 8 |
| Калитка серии PROM FENCE: HxW 2000х1000 мм, бетонирование в кондукторе, замок CISA, столбы с регулируемыми петлями (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005). | шт. | 1 |
| Комплект автоматики для распашных ворот для створок до 5 м, 230 В. Привод линейный для распашных ворот, самоблокирующийся привод, со встроенными концевыми выключателями: ATS50AGS Combo (8K01MP-0030). | комп. | 1 |
| Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 603 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 8 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.). | комп. | 9 |
| Комплект метизов "В" для крепления "Усиленной" скобы из нержавеющей стали (Винт М8х25 DIN 912 А2-70 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.,Шайба 8 DIN 127 нерж.- 4 шт. ). | комп. | 15 |
| Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.,Шайба 8 DIN 127 нерж.). | комп. | 9 |
| Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005). | комп. | 17 |
| Комплект уголков и пластин для примыкания к стене (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005). | комп. | 4 |
| Насадка L ус 325 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый RAL 6005). | шт. | 14 |
| Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2030x3005 (+-2) мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50х200 мм, V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005). | шт. | 11 |
| ПББ из АКЛ: D бухты 500 мм, витков в п.м. = 4,4; ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (рабочая длина бухты 10 м.). | бух. | 3 |
| Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005). | шт. | 15 |
| СББ из АКЛ: D бухты 500 мм, витков в п.м. = 7,4; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.). | бух. | 1 |
| Скоба угловая для крепления насадки (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый RAL 6005). | шт. | 2 |
| Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x2 мм, L= 3000 мм, под бетонирование (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнение: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005). | шт. | 15 |
| Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм (Рабочая длина бухты Длина бухты 400 м) (рабочая длина бухты 400 м). | м. | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:** | **Заказчик:** |
|  | Генеральный директор |
|  | ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Виговский |
| М.П. | М.П. |
|  |  |