Приложение № 2

к договору № ТД/ 01-2022 от « » 2022г.

**Перечень работ по техническому обслуживанию.**

1. Работы по техническому обслуживанию производятся Исполнителем в отношении следующих автопогрузчиков и электроштабелеров:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Сер. № | Грузоподъемность, кг | Двигатель | Трансмиссия |
| ВП-05 | 1878 | 5000 | 739467 | АКПП |
| BOBCAT S175 | ABM-420552 | 700 | V2203-07S4609 | АКПП |
| Doosan 440 Plus | АК-05742 | 700 | 70019799 | АКПП |
| KOMATSU FG 30T-16 | 737620 | 3000 | K25-077082X | АКПП |
| KOMATSU FD 15T-20 | 667036 | 1500 | 4D92E-12851 | АКПП |
| KOMATSU FD 70-8 | 47374 | 7000 | S6D102E-2 26473164 | АКПП |
| MWS 14F-1R | F24523W00297 | 1400 | F 24536W00853 |  |
| MWS 14F-1R | F24523W00299 | 1400 | F 24536W00851 |  |

2. Перечень и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию автопогрузчиков:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Периодичность обслуживания | | | |
| Через каждые 200 м/ч | Через каждые  600 м/ч | Через каждые 1200 м/ч | Через каждые 2400 м/ч |
| Обслуживание моторного отсека | | | | | |
| 1 | Зазоры в мех. привода клапанов | рег | рег | рег | рег |
| 2 | Натяжение приводного ремня | пров | пров | пров | пров |
| 3 | Наружные поверхности радиатора\* |  | чист | чист | чист |
| 4 | Моторное масло\* | зам | зам | зам | зам |
| 5 | Масляный фильтр\* | зам | зам | зам | зам |
| 6 | Охлаждающая жидкость |  |  |  | зам |
| 7 | Элемент топливного фильтра\* | чист | зам | зам | зам |
| 8 | Водоотделитель | слив | слив | слив | зам |
| 9 | Элемент воздушного фильтра\* | чист | чист | зам | зам |
| 10 | Холостые обороты двигателя | рег | рег | рег | рег |
| 11 | Момент зажигания (карб. двигатель) | рег | рег | рег | рег |
| 12 | Свечи зажигания (карб. двигатель) | пров | пров | пров | пров |
| 13 | Форсунки (дизельный двигатель)\* |  |  | пров |  |
| 14 | Контакты прерывателя, крышка и бегунок распределителя (карб. двигатель) | пров | пров | пров | пров |
| 15 | Внутренняя полость распределителя (бесконт. зажигание) |  |  |  | чист |
| 16 | Клапан высокого давления (карб. двигатель) |  | пров | пров | пров |
| 17 | Шланг высокого давления (карб. двигатель) |  | пров | пров | пров |
| 18 | Плотность электролита |  |  | пров | пров |
| Обслуживание шасси и кузова | | | | | |
| 19 | Свободный ход педалей тормоза, толчкового тормоза, сцепления | пров | пров | пров | пров |
| 20 | Работа ручного тормоза | пров | пров | пров | пров |
| 21 | Натяжение подъемной цепи | пров | пров | пров | пров |
| 22 | Состояние роликов каретки |  | пров | пров | пров |
| 23 | Работа мачты | пров | пров | пров | пров |
| 24 | Состояние роликов мачты |  |  | пров | пров |
| 25 | Крепление цилиндров подъема и наклона | пров | пров | пров | пров |
| 26 | Работа цилиндров подъема и наклона | пров | пров | пров | пров |
| 27 | Работа гидронасоса | пров | пров | пров | пров |
| 28 | Масло гидротрансформатора\* |  |  | зам | зам |
| 29 | Всасывающий фильтр гидротрансформатора\* |  |  | зам | зам |
| 30 | Рабочая жидкость\* |  |  | зам | зам |
| № п/п | Вид работы | Периодичность обслуживания | | | |
| Через каждые 200 м/ч | Через каждые  600 м/ч | Через каждые 1200 м/ч | Через каждые 2400 м/ч |
| 31 | Фильтр гидравлической системы\* |  |  | зам | зам |
| 32 | Трансмиссионное масло | пров | пров | зам | зам |
| 33 | Тормозная жидкость |  |  |  | зам |
| 34 | Консистентная смазка колесного подшипника |  |  |  | зам |
| 35 | Подъемная цепь\* | смаз | смаз | смаз | смаз |
| 36 | Подшипник сцепления |  | смаз | смаз | смаз |
| 37 | Втулка опоры мачты |  | смаз | смаз | смаз |
| 38 | Все соединения шасси |  | смаз | смаз | смаз |
| 39 | Направляющие внутренней рамы | смаз | смаз | смаз | смаз |
| 40 | Направляющие наружной рамы | смаз | смаз | смаз | смаз |
| 41 | Кронштейн мачты | смаз | смаз | смаз | смаз |
| 42 | Палец цилиндра наклона |  | смаз | смаз | смаз |
| 43 | Шланги (тормозные, гидравлические, топливные) | пров | пров | пров | пров |

Примечание: \* - при работе в условиях запыленности или загрязненности требуется более частое обслуживание

Обозначения:

пров - проверка чист - чистка

смаз - смазка слив - слив

зам - замена рег – регулировка

**Подготовлено:** Мастер ПРР АЦТСЛ Попов В.А

Менеджер ООО « Профтехсервис» Власов А.В.