Приложение № 1 к Техническому заданию

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Стоимость в БЦ  за 1 ед.изм., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **Ремонт обмуровки** |  |  |
| 1.1 | **БЦ15-020102-0101** | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: ремонт обмуровки | м3 | 4751 |
| 1.2 | **БЦ15-020301-0101** | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: ремонт обмуровки | м3 | 4994 |
| 1.3 | **БЦ15-020504-0101** | Трубы экранов в районе подов из бетона огнеупорного: ремонт обмуровки | м3 | 6934 |
| 1.4 | **БЦ15-020510-0101** | Амбразура топочного лаза из бетона огнеупорного: ремонт обмуровки | м3 | 8455 |
| 1.5 | **БЦ15-020601-0101** | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона теплоизоляционного: ремонт обмуровки | м3 | 3975 |
| 1.6 | **БЦ15-020803-0101** | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: ремонт обмуровки | м2 | 112 |
| 1.7 | **БЦ15-020514-0101** | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 50мм: ремонт обмуровки | м2 | 547 |
| 1.8 | **БЦ15-020801-0101** | Снятие и установка металлической сетки: ремонт обмуровки | м2 | 94 |
|  |  |  |  |  |
| БЦ часть 15 – Работы по ремонту обмуровки. | | | | |
| Для определения текущего уровня цен учитывает:  - поправочные коэффициенты к сборникам: БЦ-15 (К= 3).  - коэффициент доплат к стоимости работ, учитывающий вредные условия труда (согласно общих частей Справочника) К=1,017; | | | | |

Указанный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен по требованию Генподрядчика при направлении Заявки.