|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к Договору № от 2021 г. |

**Объект: ТЭЦ БГК «Фригия».**

|  |
| --- |
| **Примерный перечень нарушений,**  **допускающих приостановку работ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ ПО ДОГОВОРУ** |
| **при производстве строительных работ, реконструкции, модернизации:** |
| **при производстве строительных работ, реконструкции, модернизации:**   1. Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ:   - не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в *ППР*;  - окончание подготовительных работ не принято по акту, подписываемому Заказчиком и Подрядчиком (нарушение требований п.6.1.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, Часть 1. Общие требования») |
| 1. Отсутствие в темное время суток освещения места производства работ, проездов и проходов к ним. (Нарушение требований п.6.2.14 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»). |
| 1. Отсутствие укрытий крышками, щитами, или нет ограждения колодцев, шурфов под сваи и других выемок. (Нарушение требований п.6.2.14 СПиН 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»). |
| 1. Не выделены внизу опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты и тд.). (Нарушение требований п.6.2.21 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»). |
| 1. Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления «Акта-допуска» установленного образца, подписанного представителями Заказчика и Подрядчика. (Нарушение требований п.4.6 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»). |
| **при производстве работ на высоте:** |
| 1. Выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска на работы, без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м. (Нарушение требований п.11 Правил по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты от 28.03.2014 № 155н). |
| 1. Работы со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т.п. (Нарушение требований п. 75 Правил по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты от 28.03.2014 № 155н). |
| 1. Выполнение работ с переносных лестниц и стремянок: над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами, с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов, при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ, при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей, установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. (Нарушение требований п.п. 156, 157 Правил по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты от 28.03.2014 № 155н). |
| 1. Использование в работе безлямочных предохранительных поясов (запрещено ввиду риска травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания) (Нарушение требований п.104 Правил по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты от 28.03.2014 № 155н). |
| 1. Отсутствие страховочных систем используемых совместно со страховочной привязью (В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы обязательно входит амортизатор. Соединительно-амортизирующая подсистема может быть выполнена из стропов, вытяжных предохранительных устройств или средств защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях.) (Нарушение требований п.104 Правил по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты от 28.03.2014 № 155н). |
| 1. Работа с приставных лестниц на высоте более 1,8 м без применения страховочной системы, прикрепляемой к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции). (Нарушение требований п.153 Правил по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты от 28.03.2014 № 155н). |
| **при производстве земляных работ:** |
| * 1. Производство земляных работ без получения разрешения на их производство, без разработки *ППР* (Нарушение требований п.8.10 Общих правил безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств ОПБ в МП-2002), без проведения необходимых геодезических разбивочных Работ и разметки Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням. |
| * 1. Отсутствие защитных и сигнальных ограждений вокруг вырытых котлованов, канав, траншей; отсутствие на ограждениях знаков безопасности, указателей обходов, объездов. (Нарушение требований п. 5.2.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и п. 8.9. Общих правил безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств ОПБ в МП-2002). |
| * 1. Отсутствие в местах перехода через траншеи, ямы, канавы переходных мостиков установленных размеров, или, если это невозможно, установка их (мостиков) в обход выемок, или рядом с ними. (Нарушение требований п. 6.2.9 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования). |
| * 1. Установка землеройной или другой техники вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с нарушением минимального расстояния от основания откосов выемки до ближайших опор машины. (Нарушение требований п.7.2.4 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»). |
| **при производстве электро- и газосварочных работ:** |
| 1. Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов производится лицами, не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения (Нарушение требований п. 9.4.5. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80). |
| 1. Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без заглушек и навернутых защитных колпаков. (Нарушение требований п. 10.3.26 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03). |
| 1. Производство огневых работ (электросварочных и газопламенных) без соблюдения требований пожарной безопасности: |
| * не освобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, отсутствие укрытия несгораемым материалом расположенных на нижнем уровне горючих материалов, или освобождение от них; |
| * не выполнение требований безопасности, изложенных в наряде-допуске (Нарушение требований п.9.1.3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80). |
| 1. Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию и соединение между собой с помощью скруток. (Нарушение требований п.51 «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» N 1101н.) |
| 1. Использование в качестве обратного провода сети заземления металлических строительных конструкций здания, коммуникаций и технологического оборудования. (Нарушение требований п. 7.6.52. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7). |
| 1. Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. (Нарушение требований паспорта завода-изготовителя). |
| 1. Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами (Нарушение требований п.2.3.7 Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов). |
| 1. Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолентой или другим материалом. (Нарушение требований п.63.5 «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» N 1101н). |
| 1. Разогрев баллонов с газами открытым пламенем. (Нарушение требований п.9. 1.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80). |
| **при эксплуатации ПС (подъемные сооружения всех типов):** |
| 1. Выполнение строительно-монтажных работ и погрузочно-разгрузочных работ с отсутствием проектов производства работ и технологических карт. (Нарушение требований п. 101, 102 ФНП Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533). |
| 1. Эксплуатация неисправных съемных грузозахватных приспособлений, а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм); эксплуатация или нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары. (Нарушение требований п. 222 ФНП Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533). |
| 1. Не допускается перемещение грузов при выполнении строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, (Нарушение требований п. 131 ФНП Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533). |
| 1. Установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50 В без оформления наряд-допуска, определяющего безопасные условия работы. Работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи с отсутствием, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС, который должен указать крановщику (машинисту подъемника, оператору) место установки ПС, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и сделать запись в вахтенном журнале ПС о разрешении работы. (Нарушение требований п. 115 ФНП Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533). |
| 1. Подъем груза из кузова автомобиля или опускание его в кузов при нахождении там или в кабине автомобиля человека. (Нарушение требований п. 128 ФНП Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533). |
| 1. Не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в зоне перемещения грузов кранами, оснащенными грейфером или электромагнитом. Подсобные рабочие, обслуживающие такие краны, могут допускаться к выполнению своих обязанностей только во время перерывов в работе кранов и после того, как грейфер или электромагнит будет опущен на землю, при этом напряжение с электромагнита должно быть снято. (Нарушение требований п. 133 ФНП Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533). |
| 1. Запрещается эксплуатация подъемных сооружений, если при проверке выявлено:   - обслуживание ПС ведется необученным и неаттестованным персоналом;  - не назначен хотя бы один из специалистов:   * ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; * ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; * ответственный за безопасное производство работ с применением ПС;   - не проведено соответствующее техническое освидетельствование ПС, не проведена экспертиза промышленной безопасности ПС;  - отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные грузозахватные приспособления и тара, или они неработоспособны;  - не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ и требования, изложенные в ППР, ТК, нарядах-допусках;  - работы с применением ПС ведутся с нарушениями ФНП, ППР, ТК и инструкций;  - ПС не соответствует технологическому процессу, в котором задействовано. (Нарушение требований п. 255 ФНП Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533). |
| 1. Подрядчик и Заказчик пришли к соглашению о том, что любое из упомянутых в п.1 – п.7 выше требований, действующих в Российской Федерации, является обязательным для соблюдения/выполнения Подрядчиком в ходе исполнения Договора и/или нахождения на территории Заказчика, даже если аналогичное требование не предусмотрено законодательством Гвинейской Республики. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН**  **ПОДРЯДЧИК**  **ООО «Иркутскэнергоремонт»**  **Генеральный директор**  **СУБПОДРЯДЧИК:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.В. Кудрявцев)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  |