|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |
| Начальник АЦТСЛ |
| ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Зарубин  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

**Техническое задание**

Ремонт помещения в административном здании АЦТСЛ на 1 и 2 этажах (здание гаража).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные положения | Требования заказчика |
| 1 | Заказчик | ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» Ангарский центр транспортной и складской логистики |
| 2 | Предмет договора | Ремонт помещений в административном здании АЦТСЛ на 1 и 2 этажах (здание гаража). |
| 3 | Место проведения работ | 665821 Иркутская область, г. Ангарск, промплощадка ТЭЦ-9, склад №2, а/я5572 |
| 4 | Способ поставки материалов для выполнения ремонта | Поставка осуществляется силами и средствами подрядчика |
| 5 | Оплата услуг | Не позднее 15 рабочих дней по факту выполнения работ (услуг), в полном объеме. |
| 6 | Наименование и объем оказываемых услуг на втором этаже | **Входная группа**   1. Замена (демонтаж старого и установка нового) утепленного дверного блока из ПВХ профиля с доводчиком – 1шт. 2. Ремонт откоса дверного блока из ГКЛ внутри здания с утеплением минераловатной плитой – 3,2 м2 3. Разборка деревянного оконного проема, без подоконных досок и установка оконного блока из ПВХ – 2,2м2 4. Установка отливов -1,0 м2 5. Ремонт штукатурки откосов оконных внутри здания цементно-известковым раствором -3 м2 6. Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами (улучшенная): по штукатурке стен – 6,4 м2 7. Очистка вручную поверхности стен от старой краски: с земли и лесов 30% - 195,5 м2 8. Очистка вручную поверхности потолков от старой краски: с лесов 30% - 15,0 м2 9. Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения: 1 раз с лесов – 15,0 м2 10. Покрытие поверхностей стен: 1раз с земли и лесов – 195,5 м2 11. Протравка цементной штукатурки стен противогрибковым составом с земли и лесов – 11 м2 12. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков – 15,0 м2 13. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен – 195,5 м2 14. Замена светильников настенных на светодиодные – 4 шт.   **Коридор**   1. Замена керамогранитной плитки 300 х 300 мм – 150 шт. 2. Замена светильников на светодиодные, для подвесных потолков «Армстронг» 600 х 600 мм – 38 шт., 300 х 600 мм – 8 шт. |
| 7 | Наименование и объем оказываемых услуг на первом этаже | 1. Ремонт в кабинете экспедиторов 2. Ремонт кухни 3. Ремонт в кабинете специалиста СОТ 4. Ремонт в кабинете начальника складского хозяйства 5. Ремонт коридоров 6. Ремонт в туалете   Объемы ремонтных работ указаны в приложении (ведомость объемов ремонтных работ на первом этаже) |
| 8 | Требования к подрядной организации | Подрядная организация должна обладать необходимыми профессиональными знаниями, специализацией и опытом выполнения аналогичных работ. Подрядная организация должна обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, опытом, квалификацией, лицензиями. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособным или банкротом, находящимся в процессе ликвидации, на имущество. |
| 9 | Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества на оказание услуг и монтируемое оборудование. | В случае обнаружения брака, либо иных дефектов после окончания выполнения монтажных работ в период гарантии на выполненные работы. Подрядная организация обязана устранить их своими силами за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. |
| 10 | Гарантия на выполненные работы | 2 года с момента подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Срок выполнения работ | до 25.12.2022г |

Начальник складского хозяйства Е.Г. Корытов