**Пояснения от Заказчика:**

1. Вопрос по Лоту №2. - Какое покрытие и толщина?

**Ответ**: Покрытие тонкослойное на эпоксидной основе TISS, толщина не более 2-3 мм. Оно уже отслаивается, поэтому с удалением проблем не будет.

1. Вопрос по Лоту №2. – В каком объеме необходим ремонт? Есть ли необходимость заливать стяжку?

**Ответ**: О новой стяжке речи нет, она ровная. Если в процессе удаления появятся выбоины или трещины, то их нужно будет заделать.

1. Вопрос по Лоту №2. – Если необходимо антистатическое покрытие, нужно ли для этого медную ленту монтировать?

**Ответ**: Необходимость всех видов работ будет уточняться при обследовании и заключении договора, т.к. только специалисты могут определить, что именно отслоилось (какой именно слой) и нужно ли монтировать медную ленту. Сейчас в существующем полу она есть.