Приложение №1 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

Техническое задание

**Предмет договора:** на ыполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: **«Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). Модернизация. Замена электродвигателя питательного насоса ПЭН-2»;**

**«Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). Модернизация. Замена электродвигателя сетевого насоса СЭН-9»;**

**«Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). Модернизация. Замена электродвигателя сетевого насоса СЭН-10».**

**Расположение объекта:** Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 4

**Назначение и характеристика объекта.**

Электродвигатели СЭН-9, СЭН-10 (тип DKRAJ 4519-4WK производства ГДР) изготовлены в 1989, установлены в 1994 году. За длительный период эксплуатации в старых электродвигателях появляются скрытые дефекты, по причине старения изоляции и усталостью металла. Двигатели не соответствует стандартному ряду мощностей, принятому в стране, произведены в государстве, в настоящий момент не существующем, что обуславливает отсутствие запчастей и технической поддержки. Дальнейшая эксплуатация таких электродвигателей ведёт к повышенной вероятности выхода их из строя и останова основного оборудования.

Электродвигатель ПЭН-2 (4АЗМП-500/6000 УХЛ4) изготовлен в 1990, установлен в 1996 году. За длительный период эксплуатации в старом электродвигателе появляются скрытые дефекты, связанные со старением изоляции и усталостью металла. Дальнейшая эксплуатация такого электродвигателя ведёт к повышенной вероятности выхода его из строя и останова основного оборудования.

**Объем работ предусматривает:**

* Демонтажный работы
* Замена электродвигателя СЭН-9;
* Замена электродвигателя СЭН-10;
* Замена электродвигателя ПЭН-2;
* Пусконаладочные работы.

**Оборудования поставки Заказчика.**

В процессе выполнения работ Подрядчик использует оборудование, поставляемое Заказчиком, согласно Приложения №6 (Перечень оборудования поставки Заказчика).

* Стоимость оборудования является ориентировочной и будет корректироваться при поставке оборудования Подрядчику.
* Наименование оборудования является ориентировочным и будет корректироваться при поставке заказчику аналога с сохранением технических характеристик.

**Материалы и оборудование поставки Подрядчика.**

Оборудование и материалы не включенные в перечень поставки Заказчика приобретаются силами подрядной организации, в соответствии с условиями договора.

**Особые условия.**

Работа будет выполняться в помещении главного корпуса вблизи действующего оборудования в стеснённых и запыленных условиях.

**Гарантия на выполненные работы:**

Гарантийный срок на выполненные работы: **3 (три) года,** с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

**Сроки выполнения работ:**

Начало: **с даты заключения договора**

Окончание: **по 25.11.2024г.**