|  |
| --- |
| **БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ**  Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» |
| **филиал ТЭЦ-10** |

УТВЕРЖДАЮ

И.о. зам. директора-главного инженера

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Матияш

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

чистке канала осветленной воды от наносов

(Канал осветленных вод, инв.№ИЭ120094)

1. **Основание для оказания услуг**
   1. ПТЭЭСиС РФ, п.141
2. **Цель оказания услуг**

Обеспечение проектной производительности канала осветленной воды.

1. **Объект**

Канал осветленных вод, инв.№ИЭ120094

1. **Содержание услуг**
   1. Выполнить разработку наносов (золы) в канале осветленной воды на участке от ШК-4 до ШК-2 в объеме 1200 м3.
   2. Выполнить разработку наносов (золы) в канале осветленной воды на участке от Секции 2 до Основной чаши в объеме 2000 м3.
   3. Выполнить разработку наносов (золы) в канале осветленной воды на участке от Cекции 5 до ШК-4 в объеме 840 м3.
   4. Выполнить разработку наносов (золы) в канале осветленной воды на участке от Cекции 6 до ШК-4 в объеме 150 м3.
   5. Выполнить разработку наносов (золы) в канале осветленной воды на участке от Дюкера до Перелива №2 в объеме 1490 м3.
   6. Выполнить корчевку кустарника и мелколесья вдоль правого берега канала осветленной воды на участке от Дюкера до Перелива №2 в грунтах естественного залегания при средней заростности на площади 0,43 га.
   7. Выполнить планировку откосов и бермы мелколесья правого берега канала осветленной воды на участке от Дюкера до Перелива №2 экскаватором (группа грунтов 1) на площади 4,3 тыс. м2.
2. **Требования к Организации, оказывающей услугу**
   1. Требования к Организации, оказывающей услугу, определяются заявкой на организацию закупки.
3. **Срок оказания услуг** 
   1. с даты подписания договора по 29.12.2023г.

Начальник ГТЦ А.В. Кокорев