**Техническое задание**

на выполнение работ по очистке разгрузочных полостей плотины «Красноярской ГЭС» на отметке 126.00 секции 29-52 от мусора строительного периода.

1. Цель работы:

Очистка разгрузочных полостей от строительного мусора.

2. Основание для проведения работ:

Предписание Ростехнадзора № 16/222-ГТС от 07.10.2016г. п. 8.

3. Наименование организации Заказчика:

- филиал АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС», 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, тел. (39-144) 63-359, 63-349, факс (39144) 3-71-34, e-mail: [kges@kges.ru](mailto:kges@kges.ru) .

4. Вид работ:

Техническое обслуживание.

5. Краткая характеристика сооружения для выполнения работ:

Разгрузочные полости, подлежащие очистке расположены в основании плотины на отметке 126.00. Состоят из 22 поперечных галерей длиной 70 метров и продольной галереи длиной 352 метра, соединяющей их. Высота продольной галереи 3.5 метра. По краям продольной галереи расположены две грузовые шахты в секциях 52 и 29, сечением 2 на 2.5 метра и две лестничных клетки, выходящие на поверхность, в пазухе ГЭС на отметку 154.00. Над шахтой секции 52 устроен утеплённый шатёр, позволяющий проводить работы в зимний период. Объём убираемого мусора 2000 м3 на площади 2215 м2 (приложение №3 к ТЗ). Среднегодовая температура на месте проведения работ 70 С.

6. Состав работ: Рыхление мусора, погрузка, транспортировка с подъёмом на отметку 154.00, погрузка в автомобиль, перевозка на полигон утилизации строительных отходов.

7. Особые условия: Перед подачей заявки на участие в конкурсе и выставлении коммерческого предложения, претендент обязан ознакомиться с объектом работ в натуре.

На месте проведения работ необходимо обеспечить дополнительное освещение.

Все работы должны быть выполнены с соблюдением норм, правил, стандартов и технических условий.

Допуск на территорию предприятия персонала подрядной организации осуществляется в соответствии с Регламентом (приложение №2 к техническому заданию, утверждён приказом от 11.11.2022г. №016-09/0044)

В период проведения работ подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасного производства работ, соблюдение требований пожарной безопасности и экологического законодательства, а также ответственность за сохранность конструктивных элементов, зданий и оборудования КГЭС в зоне производства работ.

Работы производятся в условиях действующего предприятия.

Выполнение работ производится в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (пн,-чт), с 08.00 до 15.45 (пт), в предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 (один) час;

Инструменты и приспособления для выполнения работ приобретает Подрядчик.

Подрядчик при выполнении работ пользуется своими бытовыми помещениями.

Сотрудники Подрядчика выполняющего работы должны быть обеспечены согласно требованиям по охране труда необходимыми СИЗ (спец. одежда, спец. обувь…) в соответствии с видом выполняемых работ.

За 40 (сорок) дней до начала выполнения работ предоставить для согласования и утверждения ППР и/или ТК разработанные в соответствии с порядком разработки, согласования и утверждения ППР и\или ТК (приложение №1 к техническому заданию).

Ежемесячно, в последний рабочий день, предоставлять отчёт в письменном виде о количестве рабочих выполняющих ремонт и фактических трудозатратах за месяц, уполномоченному представителю Заказчика.

По окончании работ, перед их приёмкой Подрядчик сдаёт Заказчику талоны принятия на утилизацию мусора на полигоне.

8.Требования, предъявляемые к Подрядчику:

Не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала Работ:

предоставить приказ о назначении ответственных Представителей для участия в контроле качества выполнения работ, сдаче выполненных работ;

Для подрядных организаций (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставить копии документов, подтверждающих:

-наличие действующего договора на оказание услуг в части охраны труда со специализированной организацией или внутренних нормативных документов, подтверждающих наличие системы управления охраной труда: положение по СОУТ; ОРД о создании службы охраны труда; ОРД о назначении специалиста по охране труда, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте (имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда допуска); лиц, ответственных за безопасное выполнение работ подъёмными сооружениями.

-наличие документов, подтверждающих обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в объёме занимаемой должности (протоколы аттестации членов комиссии по проверке знаний; протоколы и удостоверения работников прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации; протоколы обучения персонала по пожарной безопасности; наличие удостоверений, подтверждающих прохождение обучения по ОТ при работе на высоте с присвоением 2 группы для производителя работ, 1 гр. - для члена бригады, 3 гр. - для лица, выдающего наряд, утверждающего ППР. Также на случай болезни или иного невыхода на работу одного из обученных на высоте, предусмотреть запас аттестованных по высоте работников.

-копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, наличие средств коллективной защиты; инвентарных ограждений для котлованов; системы безопасности работ на высоте и т.д.

-копии документов, подтверждающих обеспечение работников СИЗ, утверждённых в установленном порядке в соответствии с типовыми нормами, включая требования в части профессий и наличие личных карточек учёта выдачи СИЗ работникам.

9. Срок начала выполнения работ – в течении 10 дней после заключения договора, срок окончания не позднее 27 декабря 2024г.

.