Приложение № 3 к договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | СОГЛАСОВАНО:  Генеральный директор  ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис».  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Кудрявцев |

**Техническое задание**

**на выполнение работ по санитарной вырубке**

**деревьев и кустарников на заводе ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» г.Ангарск**

Объект: завод, ООО «ЕвроСибЭнего-сервис» г.Ангарск

Адрес: г. Ангарск, второй - промышленный массив, 1852 км. автодороги Новосибирск-Иркутск; строение 7/4.

Категория объекта:

Описание объекта: территория завода, периметральное ограждение, стоянка.

**Объем работ:**

1. Расчистка кустарников на 1,5м 7000м2 периметр.
2. Спил тополей 5 шт под корень с применением АГП диаметр ствола 500-700мм высота 20м.
3. Кронирование тополей 8шт с применением АГП диаметр ствола 500-700мм высота 20м.
4. Вывоз мусора

**Нормативные требования:**

Услуги должны быть выполнены в соответствии с настоящей Технической частью, ведомостями объемов работ, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года);

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.  
ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 года N 782н Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте.

**Требования к качеству и безопасности общестроительных услуг:**

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству работ в соответствии со ст. 721 Гражданского кодекса РФ, действующим строительным нормам и правилам, СанПиН, иной нормативно-технической документацией.

Работы должны выполняться с использованием инструментов и оборудования подрядчика согласно ведомости объемов работ и сметной документации.

**Порядок и условия выполнения работ**

1. Работы осуществляются в условиях действующих зданий без прекращения их функционирования в режиме с 7.15 до 16.00. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью.

2. При выполнении услуг Исполнитель должен соблюдать: правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации; правила действующего внутреннего распорядка.

3. Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 30.06.2023г.

4. Исполнитель должен:

Предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за проведение работ;

Информировать Заказчика о каждом виде выполненных работ, обеспечить освидетельствование.

Незамедлительно поставить в известность представителя Заказчика при выявлении неучтенных дополнительных работ для оперативного принятия решений;

Осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ; для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;

Для осуществления пропуска работников Исполнителя на объект в конкретные даты выходных и праздничных дней, Исполнитель должен не позднее, чем за 2 рабочих дня до указанных дат согласовать с Заказчиком список работников и автотранспорта, допуск которых необходим для выполнения работ в выходные и праздничные дни;

Обеспечить содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора. Строительный мусор может складироваться в отведенном месте, определенном Заказчиком, и вывозиться Исполнителем по мере заполнения. Складирование материалов, оборудования и других грузов на территории возможно в месте, согласованном с Заказчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, складированных Исполнителем, до момента сдачи всех работ Заказчику;

Обеспечить сохранность существующих эксплуатируемых инженерных сетей и коммуникаций: электропроводки, электрического оборудования, пожарно-охранной сигнализации, сетевых кабелей и кабелей связи, системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, сантехнического оборудования, оконных и дверных конструкций.

Услуги должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

Исполнитель обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных работников, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденного приказом №883, от 11.12.2020 г., Министерством труда и социальной защиты, а также правил техники безопасности, утвержденных органами государственного надзора.

Мусор образующийся при проведении работ должен вывозится спецавтотранспортом Исполнитель в установленные сроки.

Директор завода В.А.Молчан

Мастер УРЗиС А.В. Бутаков