Приложение № 1

к договору подряда №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

**Ведомость объемов работ**

**Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Сибмайн И» (ООО «Сибмайн И»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице Генерального директора Кутищева Павла Юрьевича, действующего на основании Устава , с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,**  в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:

* 1. Подрядчик принимают следующие объемы для выполнения по заданию Заказчика строительно-монтажные работы по объекту ограждение ЦОД (центр обработки данных ), включая
* Монтаж 3D ограждения (шаг 2,5м),полимерное покрытие. 5мм, h-4м, столбы 60х60 (6м), скобы, крышки ПВХ.
* Монтаж калитки 3D MEDIUM(полимерное покрытие,4мм)
* Монтаж распашных ворот 3,5х1,5м
* Монтаж проволоки и "Егозы"
* Производство земляных работ
* Производство бетонных работ
  1. Условия производства работ
* Поставка материалов: 3D ограждения (шаг 2,5м),полимерное покрытие. 5мм, h-4м, столбы 60х60 (6м), скобы, крышки ПВХ., калитки 3D MEDIUM(полимерное покрытие,4мм) , распашных ворот 3,5х1,5м, проволоки и "Егозы" находится в зоне ответственности Заказчика.
* Поставка материалов для выполнения работ: бетон, ПГС, щебень и т.д находится в зоне ответственности Подрядчика
* Установка опор производится в котлованы с последующим бетонированием

Место выполнения работ: НИ ТЭЦ, ул. Фролова, Иркутск, Иркутская обл., 664528. Координаты 52.244278, 104.197115

**Заказчик: Подрядчик:**

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ООО «Сибмайн И» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Ю. Кутищев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п. м.п.