При№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1 к договору № 312-06/133-22-СП от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник СМУ  ООО «БЭК-ремонт» |  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор по производству  Главный инженер  ООО «БЭК-ремонт»  ­­­­­­­­­­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С.Галянт |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Выполнение непредвиденных работ и устранение дефектов обмуровки, тепловой изоляции, АКЗ на котлах и тепломеханическом оборудовании котельных ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго»

1. **Цель проведения работ**: Качественное и оперативное выполнение работ, влияющих на надежность, в случае возникновения непредвиденных работ, аварийных ситуаций, чрезвычайных обстоятельств на котлах и тепломеханическом оборудовании котельных ОП «ЦТС».
2. **Основание для выполнения работ:** Заявка Генподрядчика.
3. **Состав и объём работ:** 
   1. Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов (в т.ч. в топке котлов БКЗ-75-39фб).
   2. Ремонт обмуровки котлов (в т.ч. котлов БКЗ-75-39фб).
   3. Ремонт футеровки золоулавливающих установок.
   4. Ремонт тепловой изоляции трубопроводов и оборудования.
   5. Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен котлов.
   6. Устройство антикоррозионных покрытий.

Конкретные объемы и перечень работ определяются в письменных заявках, ведомостях объёмов работ и соответствующих сметных расчётах, оформленных с соблюдением действующих норм и правил, составленными на основании письменных заявок Генподрядчика.

Результатом выполнения работ является Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ по унифицированной форме № КС-3, исполнительная документация (акты скрытых работ, паспорта качества, схемы.)

1. **Стоимость работ:** Расчет сметной стоимости ремонтных работ выполняется с использованием справочников «Базовые цены на ремонт энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению», разработанных ЗАО ЦКБ «Энергоремонт», с применением поправочных коэффициентов и (или) плановых показателей (для расчета калькуляций), принятых в ПАО «Иркутскэнерго» на момент их составления, а также понижающего коэффициента к стоимости работ, определенного по результатам проведения конкурсной процедуры. На работы, отсутствующие в вышеуказанных справочниках, стоимость определяется по актуальным сборникам ГЭСН,БЦ, согласованным калькуляциям, которые составляются по соответствующим ведомственным, отраслевым или индивидуальным сметным нормативам, либо на основе технически обоснованных норм времени.

Материалы для производства работ предоставляются по согласованию сторон. Стоимость материалов, предоставляемых Подрядчиком, определяется по территориальным сборникам текущих сметных цен (СТСЦ), региональным сборникам «Индексы цен в строительстве», и (или) согласованным протоколам цен на материалы с Генподрядчиком.

Общая стоимость ремонтных работ, выполняемых на котельных ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго», является предельной, приблизительной и составляет **10 000 000** (десять миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

1. **Порядок выполнения работ**: Субподрядчик в течение 3 (трех) часов с момента получения сообщения от Генподрядчика, обеспечивает выезд специалиста на место, для согласования объёмов и сроков выполнения работ. При выполнении работ стороны руководствуются СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
2. **Особые требования.**
   1. Справка о кадровых ресурсах по форме заявки на участие в закупке должна содержать сведения:

* Об экспертах в области промышленной безопасности (1 человек). Эксперт должен быть аттестован по направлению «Основы промышленной безопасности".
* О наличии не менее 5 изолировщиков/обмуровщиков (3-6 разряда).
* Персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. (руководители работ по наряду не ниже III группы, производители работ по наряду не ниже II группы, членам бригады достаточно I группы по безопасности работ на высоте)
* Участнику необходимо предоставить копии удостоверений, протоколов.
* Допускается предоставление гарантийных писем участником о предоставлении необходимой документации к моменту заключения договора.
  1. Обеспеченность необходимым слесарно-кузнечным инструментом для выполнения работ обмуровочных работ и ТМЦ согласно ВОР.

1. **Сроки выполнения работ:** с даты подписания договора по «31» декабря 2023 года
2. **Срок гарантии:** 24 месяца

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер ПСР СМУ |  | Дмитриева Н.Н. |