Приложение №1 к договору № 5-2021-ОКС-Т11 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**Заказчик Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Директор филиала  ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Шуляшкин  М.П.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П.  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |

**Техническое задание**

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: **Здание водоpодной установки. Инв. № ИЭ00010522. Техническое перевооружение Установка молниезащиты.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| 1 . | Предмет Договора | на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Здание водоpодной установки. Инв. № ИЭ00010522. Техническое перевооружение Установка молниезащиты. |
| 2. | Наименование объекта КС | **Здание водоpодной установки. Инв. № ИЭ00010522. Техническое перевооружение Установка молниезащиты.** филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11, с наименованием объекта основных средств «Здание водоpодной установки» с инвентарным номером ИЭ00010522, общей площадью 190,1 кв.м. расположено на территории филиала ТЭЦ-11 по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000003:571.  Свидетельство о государственной регистрации от 13.12.2013 г. № 38-01/16-4/2003-901, а также оборудование, другое движимое / недвижимое имущество Заказчика, в отношении Работ на котором заключен настоящий Договор. |
| 3. | Заказчик | филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11 |
| 4. | Подрядная организация | Подрядная организация по итогам закупки |
| 5. | Место выполнения работ, услуг | 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная , здание 32А |
| 6. | Сроки выполнения работ | С даты заключения договора по 25.10.2021г. в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение № 3 к Договору). |
| 7. | Исходные данные | 1. Проектная и рабочая документация по объекту **Здание водоpодной установки. Инв. № ИЭ00010522. Техническое перевооружение Установка молниезащиты.**  4-2020-ОКС-Т11, разработанная ООО «ИркутскЭнергоПроект» в 2020 г., утверждена приказом директора филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11 № 183 от 20.11.2020 г.  2. Сметная документация (№01-01-01,01-01-02,01-01-03,02-01-01,02-01-02,07-01-01,07-01-02). |
| 8. | Требования к применяемым стандартам, СНИПам, НТД и прочим правилам | Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (Приложение №8 к Договору) |
| 9. | Требования к качеству выполняемых работ | Работы должны быть выполнены качественно, в строгом соответствии с требованиями настоящего Технического задания и нормативно-технических документов. |
| 10. | Требования к объемам выполняемых работ | Работы должны быть выполнены в полном объёме в соответствии с требованиями проектной документации, технического задания, а также в соответствии с требованиями нормативных документов. |
| 11 | Требования к порядку выполнения работ подрядчиком | Подрядчик обязан:  - не позднее чем за семь календарных дней до начала работ разработать и направить Заказчику для согласования «Календарный план выполнения работ» с указанием плановых объемов работ и трудовых ресурсов с учетом последовательности, а также технологической взаимосвязи и сроков выполнения отдельных видов работ.  В случае несоблюдения сроков выполнения работ, указанных в согласованном «Календарном плане выполнения работ», Подрядчик принимает меры по устранению отклонений от согласованного Календарного плана, и обязуется согласовать с Заказчиком откорректированный «Календарный план выполнения работ» без изменения конечного срока, предусмотренного «Графиком выполнения работ» (Приложение №3 к Договору).  - обеспечить возврат Заказчику демонтированных материалов с составлением актов, содержащих наименование и количество возвращаемых материалов.  - ежемесячно, предоставлять Заказчику отчет об использовании давальческих материалов (в объеме и количестве).  - до начала выполнения строительно-монтажных работ представить документы, предусмотренные п.5.12. СП 48.1330.2011.  - по окончанию демонтажных работ передать Заказчику (цех) по акту демонтированные материалы и оборудование.  - до начала выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего договора, представить проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком.  - складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.  -обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности, охраны труда, правил противопожарного режима в Российской Федерации, правил пожарной безопасности для энергетических предприятий; федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; охраны окружающей среды, а также за обеспечение в ходе выполнения Работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Место производства строительно-монтажных работ должно иметь ограждение периметра, обеспечивающее безопасность третьих лиц от опасных факторов в процессе производства работ. Ограждение выполняет подрядчик, он же содержит его в исправном состоянии. |
| 12. | Требование к материально-техническим ресурсам подрядчика | Подрядчик должен обладать необходимыми производственно-техническими и материально-техническими ресурсами (специализированная техника и механизмы, автотранспорт, вспомогательное оборудование и прочее), достаточными для исполнения договора.  Персонал должен быть обеспечен необходимыми СИЗ (средства индивидуальной защиты) в соответствии с требованиями действующих "Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" для исполнения договора.  Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ.  Подрядчик выполняет работы с использованием оборудования и материалов Заказчика, а также собственных материалов, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.  Перед началом работ необходимо произвести входной контроль применяемых материалов с оформлением акта и участием представителей ТЭЦ-11.  В случае невозможности использования заявленного материала, необходимо согласовать с заказчиком возможность использования аналога, который так же должен иметь паспорт изделия и сертификат соответствия.  Замена материала возможна только после согласования с заказчиком.  **ПРИМЕНЕНИЕ Б/У МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНО!** |
| 13. | Требования к персоналу подрядчика | 1. Справка о кадровых ресурсах по форме заявки на участие в закупке (с указанием гражданства РФ).  Квалификация специалистов должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ в отношении необходимой специализации работ. Количество специалистов должно быть достаточным для исполнения договора.  2. Декларация о предоставлении копий следующих документов на этапе заключения договора:  2.1. копия протокола проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности персонала;  2.2. копия протокола инструкции по охране труда работников;  2.3. копии карточек учета выдачи СИЗ (средств индивидуальной защиты) рабочего персонала. Персонал должен быть обеспечен необходимыми СИЗ (средства индивидуальной защиты) в соответствии с требованиями действующих "Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" для исполнения договора.  2.4. выкопировки из журналов и первичного и целевого инструктажей по технике безопасности персонала;  2.5. документы, подтверждающие наличие обученного и аттестованного персонала, имеющего право эксплуатации грузоподъемными механизмами;  2.6. поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность при выполнении работ с ПС:  - специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии;  - специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;  - специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;  2.7. документы, подтверждающие квалификацию и право выполнения работ лиц, ответственных за промышленную безопасность, при выполнении работ с ПС;  2.8. копии удостоверений по электробезопасности;  2.9. копии медицинских заключений о допуске к работе по профессии;  2.10. копии документов, подтверждающих право на выполнение специальных работ. |
| 14. | Требования к наличию необходимых для исполнения договора лицензиям, разрешениям, свидетельствам, допускам СРО, НАКС и прочее | Особых требований нет. |
| 15 | Требования к документации при приемке результата работ | Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.  В целях приемки работ Подрядчик предварительно направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. Совместно с извещением Подрядчик предъявляет комиссии по приемке исполнительную документацию, заверенную подписью и печатью Подрядчика, и оформленную в соответствии:- с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;- И 1.13-07. «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» и, при необходимости, прочих НТД. В комплект Исполнительной документации, кроме основной сдаточной документации, включаются сертификаты и паспорта на применяемые ТМЦ, приказы об ответственных лицах за безопасное производство работ и прочее.  Исполнительную документацию предоставить в 2-х экземплярах (по одному комплекту Заказчику и Подрядчику). |
| 16. | Гарантийный период (гарантийный срок) | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта. |

Заместитель директора филиала-

технический директор ТЭЦ-11             Е.Н. Миронов

Начальник ЭЦ ТЭЦ-11                                                                                            Э.И. Круглов

Зам. начальника ЭЦ по ремонту ТЭЦ-11                                                              М.С. Пресняков

Начальник ЦОР В.М. Климков