|  |
| --- |
| **ООО «БЭК – ремонт»**  Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» |

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор по производству-главный инженер

ООО «БЭК-ремонт»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Галянт

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На выполнение работ на филиале ООО «БЭК» ТЭЦ-11:

«Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение. Замена верхней части заднего экрана (аэродинамического выступа) с верхними коллекторами.

Обмуровочные работы, антикоррозийная защита.

1. **Основание для выполнения работ.**
   1. Заявка Генподрядчика.
2. **Цель выполняемых работ.**

Техническое перевооружение тепломеханического оборудования.

1. **Задачи выполняемых работ.**

Поддержание основного оборудования в работоспособном состоянии.

1. **Объекты выполняемых работ.**

Основное тепломеханическое оборудование ТЭЦ-11 котлоагрегат №7

1. **Перечень, состав и объем работ.**
   1. Ведомости объемов работ - дополнение к техническому заданию:

№ 02-01-02 Ремонт обмуровки при замене аэродинамического выступа заднего экрана с верхними коллекторами к/а ТП-81 ст.№7;

02-01-03 АКЗ верхней части заднего экрана к.а. ст. №7 кремнийорганической, термостойкой краской «Силтэк» за 3 раза.

1. **Результаты выполнения работ.**

Акты выполненных работ.

1. **Особые требования.**
   1. Наличие слесарей 4 разряда, обученного на безопасное производство работ на высоте II группы - в количестве не менее 4 человек. Подтверждается копиями удостоверений. Допустимо предоставление гарантийного письма.
   2. Обеспеченность необходимым для выполнения работ оборудованием, материалами инструментом и приспособлениями.
2. **Сроки выполнения работ:** с даты заключения договора по 30.06.2023.
3. **Срок гарантии:** 2 года.
4. **Стоимость работ:** 1 634 785 (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей, 00 копеек без учета НДС.

**НДС:** по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Начальник КЦ ООО «БЭК-ремонт» А.Н. Шипуля