Приложение №1 к договору субподряда №5КС-ТЭЦ-6/22-СП от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано** | **Утверждаю** |
| Начальник СМУ | Директор по производству- |
| ООО "БЭК-ремонт" | главный инженер  ООО «БЭК-ремонт» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Герасимов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Галянт  Действующий на основании доверенности №49 от 18.01.2023г |

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

На выполнение работ по устройству тепловой изоляции по объекту**: «Котлоагрегат ст. №5. Инв. № ИЭ00004273. Техническое перевооружение золоулавливающей установки котлоагрегата ТЭЦ-6»** ООО «Байкальская энергетическая компания, филиал ТЭЦ-6.

**1. Основание для выполнения работ.**

1.1. Заявка Генподрядчика.

**2. Цели и задачи выполняемых работ.**

2.1. Устройство тепловой изоляции трубопроводов, электрофильтра и газоходов КА ст. №5 филиала ТЭЦ-6. силами сторонней субподрядной организации ввиду недостатка собственного персонала.

2.2. Выполнение плана капитального строительства ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-6.

**3. Объекты выполняемых работ.**

3.1. «Котлоагрегат ст. №5. Инв. № ИЭ00004273. Техническое перевооружение золоулавливающей установки котлоагрегата ТЭЦ-6» ООО «Байкальская энергетическая компания, филиал ТЭЦ-6.

**4. Перечень, состав, объем и стоимость работ и применяемых материалов.**

4.1. Ведомости объемов работ:

- ВОР 02-01-08.2-СП Тепловая изоляция трубопроводов;

- ВОР 02-01-11-СП Тепловая изоляция электрофильтра;

**5. Срок выполнения работ.**

Начало – с даты подписания договора.

Окончание – 31.05.2023 г.

**6. Результаты выполнения работ.**

6.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ по унифицированной форме № КС-3, подписываемыми обеими сторонами на бумажном носителе и в электронном виде. Акты о приемке выполненных работ и Справки подписываются сторонами ежемесячно, по фактически выполненным объемам работ.

6.2. Непосредственно после приемки-сдачи выполненных работ на каждую единицу основных средств составляется акт о приеме-сдаче отремонтированных реконструированных, модернизированных объектов основных средств по унифицированной форме ОС-3.

**7. Основные требования.**

7.1. Подрядчик должен иметь обученный и аттестованный персонал в соответствии с действующими требованиями Правил по ОТ, противопожарной безопасности, промышленной безопасности.

* 1. Подрядчик должен быть обеспечен необходимым для выполнения работ оборудованием, инструментом, приспособлениями, спецтехникой. Иметь собственные инвентарные леса, отвечающие действующим требованиям ГОСТ, СНиП и прочим применяемым стандартам.
  2. До начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать проект производства работ, график выполнения работ.
  3. Работы должны выполняться собственными силами и средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций с использованием своих оборудования и материалов.
  4. Обеспеченность материалами – 100% поставка Генподрядчика в соответствии с ведомостями объемов работ.
  5. Работы выполняются в условиях стесненности, повышенного шума, температуры, вибрации, движения технологического транспорта.
  6. Подрядчик должен соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима, действующего на территории филиала ТЭЦ-6 ООО «Байкальская энергетическая компания».
  7. Готовность к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

7.9. Документация, предоставляемая Подрядчиком Заказчику на отремонтированное оборудование (трубопроводы), должна полностью соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

8. Требования к кадрам.

8.1. Наличие эксперта в области промышленной безопасности (1 человек). Эксперт должен быть аттестован по направлению «Основы промышленной безопасности". Наличие не менее 10 изолировщиков (3-6 разряда)

руководители работ по наряду не ниже III группы-1 человек, производители работ по наряду не ниже II группы-не менее 1 человека, членам бригады достаточно I группы по безопасности работ на высоте- остальные.

Участнику необходимо предоставить копии удостоверений, протоколов. Допускается предоставление гарантийного письма о предоставлении необходимых документов, подтверждающих требование по персоналу к моменту заключения договора.

Инженер ПСР СМУ Н.Н. Дмитриева